**OS Driver List**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Name :** | **AEV-6356** | | | | | | |
| OS | Windows  XP 32bit | Windows  XP 64bit | Windows  7 32bit | Windows  7 64bit | Windows  8 32bit | Windows  8 64bit | Linux |
| Driver |
| STEP1-CHIPSET | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |
| STEP2-VGA | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |
| STEP3-LAN | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |
| STEP4-AUDIO | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |
| STEP5-USB 3.0 |  |  | **V** | **V** |  |  |  |
| STEP6-RAID&AHCI | **V** | **V** |  |  |  |  |  |
| STEP7-ME | **V** | **V** | **V** | **V** |  |  |  |

\*註1.已上所列為較常用OS類別與Driver 類別，若是有沒適合的選項，請於空白處填寫新的OS 與Driver 類別

\*註2: Cedar Trail XP VGA Driver is built by IEMGD.